[별표 제1호]

재제조제품 품질인증표시도표

(제22조 관련)

□ 재제조제품 품질인증표시

가. 도안 모형

<국 문>	<영 문>

나. 재제조제품 품질인증표시의 도안요령

1) 기본칼라는 환경친화적인 초록색과 파란색을 사용하며, 색상은 아래의 지정색 배합률을 준수한다.

ㆍ색상: C:100-M:86-Y:21ㆍK:7 - C:100ㆍM:88ㆍY:40ㆍK:47 (파란계열그라데이션) / C:82ㆍM:45ㆍY:92ㆍK:53 (녹색) / C:100ㆍM:88ㆍY:41ㆍK:42 (파란색 원형 테두리)

ㆍ글자: 재제조 품질인증 - Kopub 돋움 Bold  C:100-M:88-Y:40ㆍK:47 / REMAN - Myriad Pro Bold  C:100-M:87-Y:40ㆍK:47

2) 표시도안은 기본형을 사진제판하거나 투사(projection)하여 활용함을 원칙으로 하나, 불가능한 경우에는 그리드스케일에 의거하여 정확히 작도하여 사용한다.